(module GT17V-10DP-DS (layer F.Cu) (tedit 5FF74BFB)
  (fp_text reference REF** (at -3.85 -0.15 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value GT17V-10DP-DS (at -2.5 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 15.5 -10.8) (end 15.5 10.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1 10.8) (end 15.5 10.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1 -10.8) (end 15.5 -10.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1 -10.8) (end -1 10.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 13.65 -10.8) (end 13.65 10.8) (layer F.SilkS) (width 0.9))
  (fp_text user "PCB Border" (at 12 0 90) (layer F.CrtYd)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 4) (size 1.75 1.75) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 9.1 -5) (size 1.4 1.4) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 9.1 5) (size 1.4 1.4) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad SH thru_hole circle (at 2.5 -6) (size 1.75 1.75) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad SH thru_hole circle (at 2.5 6) (size 1.75 1.75) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 2.5 4) (size 1.75 1.75) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 2) (size 1.75 1.75) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 2.5 2) (size 1.75 1.75) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.75 1.75) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 2.5 0) (size 1.75 1.75) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 -2) (size 1.75 1.75) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 2.5 -2) (size 1.75 1.75) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 -4) (size 1.75 1.75) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 2.5 -4) (size 1.75 1.75) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KIPRJMOD}/3D/GT17V-10DP-DS.stp
    (offset (xyz 4.1 0.14 9.31))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -90))
  )
)
